Пояснительная записка к отчету по производственному экологическому контролю ТОО «Energy Solutions Center» за 2024 год
Экибастузская ТЭЦ ТОО «Energy Solutions Center» предназначена для выработки тепловой энергии в виде горячей воды и пара для отопительных и технологических нужд потребителей. Является единственным источником теплоснабжения г. Экибастуз. Кроме того, ЭТЭЦ вырабатывает электрическую энергию на собственные нужды.
Установленная электрическая мощность станции составляет 12 МВт, тепловая- 750 Гкал. Режим работы электростанции – круглосуточный, круглогодичный.
Основным топливом энергетических котлов служит высокозольный каменный уголь Экибастузского месторождений, растопочным – мазут марки М-100. Выбросы дымовых газов от энергетических котлов станции выбрасываются через две трубы №1 и №2.
За 2024 год выработано 70259 МВт электрической энергии 1 499 368 Гкал теплоэнергии.
Удельные показатели относительно валовой прибыли производственной деятельности:
	Удельные показатели ЗВ
	кг/тг

	Выбросы 
	0,00379

	Отходы
	0,103



1. Атмосферный воздух.
	
	Удельные показатели выбросов 

	Выбросы:
	2 286,47 тонн

	Выработка тепловой энергии 
	737 852 Гкал

	Удельные выбросы
	3,9751 кг/Гкал



*Данные отражают показатели деятельности ТОО «Energy Solutions Center» за период, начиная с 18 июня 2024 года. 17 июня 2024г. между ГУ «Отдела экономики и финансов акимата г. Экибастуз» и ТОО «Energy Solutions Center» заключен договор доверительного управления Экибастузской ТЭЦ. В результате которого оператором объекта Экибастузкой ТЭЦ является ТОО «Energy Solutions Center». 
Контроль за выбросами в атмосферу осуществляется в соответствии с Программой производственного экологического контроля 2019-2028гг. год.
Контроль за составом атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны станции осуществляется с привлечением аккредитованной лабораторией.
В отобранных пробах определяется содержание диоксида серы, оксидов азота и углерода оксида и пыли.
По результатам проведенных инструментальных замеров за отчетный период концентрации контролируемых веществ находились в пределах нормативных значений.
Ежегодно проводятся испытания золоулавливающей установки на каждом рабочем котле станции. По результатам испытаний составляется технический отчет.
Контроль за нормативами загрязняющих веществ осуществляется в соответствии с проектом «Предельно-допустимых выбросов» на 2024 год.
В период декабря 2024 года получено экологическое разрешения на воздействие №:KZ24VCZ03795472 от 04.12.2024г. на период действия до 31.12.2028г.
	
	Фактические эмиссии за отчетный период (2024г), тыс. тонн

	Выбросы:
	6, 346

	Из них:

	Nox (тонн)
	1,194

	Sоx (тонн)
	3,651

	Пыль(тонн)
	1,331

	Cox (тонн)
	0,155



По результатам инструментальных и расчетных методов определения выбросов загрязняющих веществ превышений ПДК и ПДВ не выявлено.
2. Парниковый след деятельности. Предприятие осуществляет постоянный мониторинг выбросов парниковых газов, соблюдая требования природоохранного законодательства. Вся отчётность по выбросам своевременно предоставляется в контролирующие органы и проходит верификацию в соответствии с установленными процедурами. Это позволяет иметь полное представление о степени воздействия предприятия на окружающую среду.
По результатам последнего отчётного периода зафиксированы следующие показатели:
· 689 764,584 тонн — выбросы двуокиси углерода (CO₂)
· 692 863 тонн — суммарные выбросы парниковых газов в эквиваленте CO₂
Предприятие осознаёт важность контроля климатических рисков и принимает меры, направленные на снижение углеродного следа, повышение энергоэффективности и экологичности производственных процессов.
3. Мониторинг отходов производства. Основным видом отходов производства на предприятии (в процессе сжигания угля в топках котлов) является золошлаковые отходы, которые направляются залопульпой на золоотвал в соответствии с проектными документами. За период 2024года образовано 168 181тонн золошлаковых отходов.
Золоотвал, расположенный в ложе горько-соленого озера Туз.
Ежемесячно производится учет образования и размещения золошлаковых отходов и отходов производства.
Разрешается осуществлять захоронение золошлаковых отходов и накопление отходов в установленных объемах на основании экологического разрешения на воздействие №: KZ24VCZ03795472 от 04.12.2024г.   на период действия 04.12.2024 года по 31.12.2028 года.
В отчетном периоде передано в специализированную организацию для последующей утилизации:
Ртутьсодержащие лампы – 350 единиц
Опасные отходы – 1,2 тонны
В рамках обращения с отходами за отчётный период было передано:
· Твёрдые бытовые отходы (ТБО) – 366,5 м³ (73,3 тонны)
· Производственные отходы (ПО), не относящиеся к категории опасных – 1315 м³ (1315 тонн)
Все отходы переданы организациям, имеющим соответствующие лицензии, в соответствии с установленными требованиями законодательства в сфере охраны окружающей среды и обращения с отходами.
4. Потребление водных ресурсов. 
С июня 2024года потребление воды Экибастузской ТЭЦ составило:
питьевой 37 133 м3 
Технической 1873716
Передано стоков 37133
Источник водоснабжения – ГКП «Горводоканал» г. Экибастуз. 
Мониторинг водных ресурсов. Согласно Программе экологического контроля осуществляется мониторинг поверхностных и подземных вод на границе санитарно-защитной зоны с целью выявления возможного воздействия хозяйственной деятельности на водные ресурсы, своевременного обнаружения отклонений от нормативов и принятия необходимых мер по предотвращению загрязнения окружающей среды.
5. Радиационная безопасность. В ноябре 2024 года проведен анализ металлолома, золошлаковых отходов и склада угля для определения радиологического воздействия. Превышений показателей удельных естественных радионуклидов не обнаружено. 





